לוז שבועי 6.11-11.11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | א (6.11) | ב (7.11) | ג (8.11) | ד (9.11) | ה (10.11) | ו (11.11) |
| B-M-1  **עטירה** | 9:00-11:00 | | בדיקת טבלת P.A עבור מוד רגיל – **קובץ רגליים הפוכות** | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | בדיקת טבלת  Mega layer  מוד מהיר – **צריך קובץ** | QA וילונות | QA וילונות | --- |
| 11:00-13:00 | | בדיקת טבלת P.A עבור מוד רגיל – **קובץ רגליים הפוכות** | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | בדיקת טבלת  Mega layer  מוד מהיר – **צריך קובץ** | QA וילונות | QA וילונות | --- |
| 13:00-16:00 | | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | QA וילונות | QA וילונות | QA וילונות | --- |
| 16:00-20:00 | | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר | QA וילונות | QA וילונות | QA וילונות | --- |
| 18:00-23:00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-M-2  **קיריל** | | 9:00-11:00 | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | --- |
| 11:00-13:00 | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה  **+ הדפסת קובץ לביקור** | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | --- |
| 13:00-16:00 | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | --- |
| 16:00-20:00 | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | בדיקת חומר בזוקה | --- |
| 18:00-23:00 | הדפסות שיווק בבזוקה לבדיקה – **תלוי כמות חומר** | הדפסות שיווק בבזוקה לבדיקה – **תלוי כמות חומר** | הדפסות שיווק בבזוקה לבדיקה – **תלוי כמות חומר** | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | א (6.11) | ב (7.11) | ג (8.11) | ד (9.11) | ה (10.11) | ו (11.11) |
| B-M-3  **חיים** | 9:00-11:00 | הדפסת קוקה קולה 1.2 מ' | **בדיקת דיספנסר מטורקיה - איילה** | מרככים דבל קונטור - 5 | כיול טבלת Mega layer  מוד רגיל | הדפסת נעל לשיווק | --- | |
| 11:00-13:00 | הדפסת קוקה קולה 1.2 מ' | הדפסת שחמט – 15 יחידות  **+ הדפסת קובץ לביקור** | מרככים דבל קונטור - 5 | כיול טבלת Mega layer  מוד רגיל | הדפסת נעל לשיווק | --- | |
| 13:00-16:00 | הדפסת קוקה קולה 1.2 מ' | הדפסת שחמט – 15 יחידות | מרככים דבל קונטור - 5 | כיול טבלת Mega layer  מוד רגיל | הדפסת נעל לשיווק | --- | |
| 16:00-20:00 | הדפסת קוקה קולה 1.2 מ' | הדפסת שחמט – 15 יחידות | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר/רגיל | כיול טבלת Mega layer  מוד רגיל | הדפסת נעל לשיווק | --- | |
| 18:00-23:00 | הדפסת קוקה קולה 1.2 מ' | הדפסת שחמט – 15 יחידות | כיול טבלת Mega layer  מוד מהיר/רגיל | --- | הדפסת נעל לשיווק | --- | |
| Machine 23  **דורון** | 9:00-11:00 | **ניסוי לחצים – ניתן להיעזר ביואב מילר** | **לא לשכוח מעקב אחרי ניקוז מהדיספנסר!** | Print modes | בדיקת דיוקים בדרייברים הקיימים | בדיקת דרייברים של Siemens | --- | |
| 11:00-13:00 | בדיקת רעשים חשמליים בדרייברים קיימים – להיעזר בעבודי | העלאת אנקודרים לניאריים – יואב  **עדכון בספר מכונה** | Print modes | בדיקת דיוקים בדרייברים הקיימים | בדיקת דרייברים של Siemens | --- | |
| 13:00-16:00 | החלפת דלי בלי Hot Swap- לשלוח מסקנות גם לשלומי | העלאת אנקודרים לניאריים - יואב | Print modes | התקנת דרייברים של Siemens  **עדכון בספר מכונה** | בדיקת דרייברים של Siemens | --- | |
| 16:00-20:00 | גריז על הסיכה – לדבר עם שלומי לפני הניסוי | העלאת אנקודרים לניאריים - יואב | Print modes | התקנת דרייברים של Siemens | בדיקת דרייברים של Siemens | --- | |
| 18:00-23:00 | Print modes – לשאול את דניאל | Print modes | Print modes | --- | --- | --- | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | א (6.11) | ב (7.11) | ג (8.11) | ד (9.11) | ה (10.11) | ו (11.11) |
| **קיריל** | קיריל | --- | קיריל | קיריל | קיריל | קיריל |
| **חיים** | חיים | חיים | חיים | חיים | חיים (ערב) | --- |
| **דניאל** | --- | דניאל | דניאל (ערב) | דניאל | דניאל | דניאל |
| **ויקטור** | ויקטור (ערב) | --- | --- | ויקטור | --- | ויקטור |
| **עטירה** | עטירה | עטירה | עטירה | עטירה | עטירה | ---- |
| **דורון** | דורון | דורון | דורון | דורון | דורון | --- |
| **אחר** | אלכס (ערב) | --- | --- | איילה? | --- | --- |

בדיקות המכונה 23:

1. בדיקת רעשים חשמליים בדרייברים קיימים
2. בדיקת "גג נפתח" – בוצע, וצריך לחזור על זה כשיתוקן
3. ~~בדיקת כיבוי עם Hot-Swap דלוק – שלושה ניסויים ביחד~~
4. הכנסת גריז בלחץ לשני הדיספנסרים.
5. הדפסת מודלים לקביעת Print Modes.
6. ~~בדיקת רעשים חשמליים על סיגנל מד שיפוע.~~
7. בדיקת דיוקי הדפסה בציר Y עם מיסב דרוך יותר.
8. בדיקת קרינת UV ע"י מכון התקנים
9. התקנת אנקודרים לינאריים
10. בדיקת דרייברים של Siemens- שבוע ראשון
11. בדיקת דרייבר ACS- שבוע שני
12. בדיקת דרייברים של servo tronix שבוע שלישי
13. בדיקת החלפת דלי בהדפסה בלי לעבוד עם Hot-Swap